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MeGoas Ha MeTanAMueEKoH ocHOBE



Техническое описание изделия (паспорт)
Стул Самба  (артикул СРП-036)
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Габариты: 

  Высота  90  см
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WHCTPYKUMA NO CEOPKE CTY/IA.

1) Bcrasuts cnmiy (Ne 2) & kapkac cryna (Ne 1);

2) BbIpaBHWTL KpENeHBIE CyLIKM» A0 KACAHWA C NIOCKOCTbIO CHACHBA NETK] M no
KPEMeKHbIM (YLIKaM» C OMOLLSIO PESMHOBOI KMAHKM WM HaaTMem Ha «yl ii.
3) CNOMOLYbH0 KPECTOBOIH OTBEPTKY UAM LYPYNIOBEPTA HAKMBMTL TPH BUHTA 3)

“epes 3aaHI0I0 TPYBKy Ha kapkace cryna (Nel) Ha ryBurHy 2-5 mm;
4) MnoTHo npuTAHYTS cikky(Ne2) K Tpy6ke Kapkaca cryna (Nel) , 3akpenuTh Tp BUHTa

M6*30 (Ne 3) ao ynopa.
RIERIEYEILD A =




  Ширина  60 см 
  Глубина  57 см

Высота сидения 49  см

Ширина сидения 46см

Глубина сидения 40 см
Материалы:

Каркас 

Труба металлическая 
электросварная холоднокатаная сталь ГОСТ 8734-75
диаметр овал 29мм

Толщина стенки 1,5 мм
Покрытие металла 2-х вариантов:
1) порошковая покраска 
Технология порошковой покраски обеспечивает металл нарядным и долговечным покрытием.

Полимерное порошковое покрытие сначала напыляют на изделие, а после этого в специальной печи и при определённой температуре подвергают полимеризации.
2)  Гальваническое покрытие хромом (ЛЮКС) 

Достигается путем  осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. Слой хрома наносится для декоративных целей, а также для обеспечения защиты от коррозии и  для увеличения твердости поверхности.
Обивка
Кожзаменитель на выбор .
Экотекс. По своим свойствам материал максимально приближен к натуральной коже.

это прочный, мягкий материал. После нанесения полиуретанового покрытия хлопковая основа перестает значительно растягиваться, но при этом выдерживает сильные механические нагрузки. После растягивания материал возвращается в свое первоначальное состояние. 

Спецификация - Pu Leather:

Толщина : 0.9MM.

Ширина: 137CM 

Плотность: 520,0 г/м2

Состав: основа = 70% полиэстер, 30% хлопок; покрытие = 100% полиуретан

Устойчивость к истиранию (Мартиндейл) = > 100 000 циклов
Наполнитель обивки (сидение + спинка) : Поролон, марка ST1820 / Плотность - 30,00 ±0,5  кг/ м3  

Напряжение сжатия при 40% деформации - 2,0±0,3 кПа
толщина поролона в  спинке- 20мм, сидении  20мм 

Подлокотники

Натуральное дерево (бук), покрытое цветной морилкой и лаком.

Схема сборки стула СРП 036 Самба 
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                      4. шуруп 3,5*16 (4шт)
                      5. Подлокотники дерево (бук) (2шт)

                      

                      6. шуруп 3,5х25 (4шт)

Инструкция по сборке стула
1. Вставить спинку (№2) в каркас стула  (№1)   

2. При необходимости выровнять крепежные «ушки» 

3. Наживить три винта М6*30 (№3) через заднюю трубку на каркасе стула (№1)   на глубину 2-4 мм

4. Плотно притянуть спинку (№2) к трубке каркаса стула (1), закрепить 3 винта М6*30 (№3) до упора

5. Нижнюю часть спинки (№2) через крепежные «ушки» прикрепить к каркасу стула (№1) четырьмя саморезами 4,2*13 (№4) до упора

6. Выставить по боковому профилю каркаса стула (№1) подлокотники (№5) и прикрутить с обратной стороны профиля в готовые отверстия саморезами 3,5*25 (№6) 
