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Техническое описание изделия (паспорт)
[image: image2.png]



[image: image3.jpg]


Стул  Сатурн  ( артикул СРП-084)
	Габариты (ШхГхB), мм
	400 х 560 х 860

	Высота посадки, мм
	470

	Габариты в сложенном виде (ШхГхB), мм
	400 х 100 х 1020

	Глубина сиденья, мм
	420

	Ширина сиденья, мм
	400

	Максимальная нагрузка, кг
	до 100

	Вес Нетто, кг
	4,70


Материалы:

Каркас 

Труба металлическая 
электросварная холоднокатаная сталь ГОСТ 8734-75
диаметр 20 мм

Толщина стенки 1,2мм
Покрытие металла 2-х вариантов:
1) порошковая покраска 
Технология порошковой покраски обеспечивает металл нарядным и долговечным покрытием.

Полимерное порошковое покрытие сначала напыляют на изделие, а после этого в специальной печи и при определённой температуре подвергают полимеризации.
2)  Гальваническое покрытие хромом (ЛЮКС) 

Достигается путем  осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. Слой хрома наносится для декоративных целей, а также для обеспечения защиты от коррозии и  для увеличения твердости поверхности.
Обивка
Кожзаменитель на выбор .
Экотекс. По своим свойствам материал максимально приближен к натуральной коже.

это прочный, мягкий материал. После нанесения полиуретанового покрытия хлопковая основа перестает значительно растягиваться, но при этом выдерживает сильные механические нагрузки. После растягивания материал возвращается в свое первоначальное состояние. 

Спецификация - Pu Leather:

Толщина : 0.9MM.

Ширина: 137CM 

Плотность: 520,0 г/м2

Состав: основа = 70% полиэстер, 30% хлопок; покрытие = 100% полиуретан

Устойчивость к истиранию (Мартиндейл) = > 100 000 циклов
Наполнитель обивки (сидение + спинка) : Поролон, марка ST1820 / Плотность - 17,5±0,5  кг/ м3  

Напряжение сжатия при 40% деформации - 2,0±0,3 кПа
толщина поролона в  сидении  20мм 

Стул поставляется в собранном виде, в стопке из 4-х шт, каркас стульев и пачка  обвернуты в  пупырчатую пленку 
