Техническое описание
Барный стул Бомба QS-D18
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	Ширина
	430 мм

	
	Глубина
	420 мм

	
	Высота
	660 (870) мм

	
	Высота посадки
	570 (780) мм

	
	Размеры основания
	Ø основания 
380 мм

	
	Материал основания
	Хромированная сталь

	
	Сидение
	Пластик

	
	Вес
	5,4 кг

	
	Объем коробки (2 шт.)
	0,10 м3

	
	Максимальная нагрузка
	100 кг

	
	Гарантийный срок эксплуатации
	1 год

	
	Минимальный срок службы
	3 года



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.
1. После транспортировки барных стульев  в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами поверхность стула, а также запрещается ронять стул целиком, либо его часть.
Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.
Не допускается сидеть на стульях в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне или джинсах, и как следствие может повредить поверхность стула.
[bookmark: _GoBack]Для устранения пятен и загрязнений с поверхности необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте засохшие пятна с поверхности острыми предметами.
Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и сидения стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном.
Не подносить стул к открытому огню.
Нельзя использовать стул во влажных помещениях, так как это может привести к образованию ржавчины на хромированных элементах каркаса.
Допускается использовать стул только по прямому назначению.
При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций, Предприятие-изготовитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев.
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