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NoacTonbe Ne 8-01 npamoyronbHuk (103*63*h72)

Komnnexrayus:
- Pama ceapHas - 1 wr.

- Oriope (Horw) - 4 .

- KpeneHble BUHTbI 10 WeCTUrPaHHMK - 4 .
- YNnoTHWTeNbHbIE WaliGhi - 4 WT.

- KpenexHiii raliuu - 4 wr.

- Ko wecTurpariik - 1 wr.

- MHCTpyKUWs Mo c6opKe - 1 .

- VnaosKa.

Topsaok cSoprn.

. ComecTATs U 33kpeNUTs 10 0xepeAM ONops:  PaNY CTeAIOWAM
o6pasom:

(@ tepes Kpenentioe oTsepcrwe (co CTOPOHSI pam] YTaHOSHT: BANT

@ e cropous onop o oG s ot
A THATE YKo WGy W HABHTATS Fain

3aKpEnITY y3en, HO CWAbHO He 3aTATHEATS.

KpenexHas raitka

YnnotHuTensHas ®
waiiba

(scmasnsemca usHympu)

)

2. Mlepesepryrs nopcronse 1 nocrasuTs Ha Horw.
3. OTPeryPOBATE ONOpSI I OHOKHATENEHO JATAHYTS BT
4. Nogeronse cobpano.

Tpoussodumens ocmaansem 30 coioli npaso Ges npedoapumensiozo
Voea0MeNUS (10KYROMENs GHOCUMS USMENEHL & KOHCPYKUI,
KOMRAMG IO Ut MexHOORUD USZOMOBNEHUS U3BenUR ¢ Uento
yayusenun e2o caoiieme.



Техническое описание изделия 
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MeGoas Ha MeTanAMueEKoH ocHOBE




Подстолье №8-01 (квадрат)
Габариты: 

  Высота 72 см

  Ширина 60 см

  Глубина 60 см
Труба металлическая 
электросварная холоднокатаная сталь ГОСТ 8734-75
круглого сечения :  диаметр 40мм, Толщина стенки 1,2 мм
Профиль царги 40*20мм    толщина стенки 1,1 мм
Покрытие металла :
               Порошковая покраска 
Технология порошковой покраски обеспечивает металл нарядным и долговечным покрытием.

Полимерное порошковое покрытие сначала напыляют на изделие, а после этого в специальной печи и при определённой температуре подвергают полимеризации.
Подстолье поставляется в разобранном виде ( по желанию заказчика возможен вариант сварного подстолья               артикул  СРП-№8кв)
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