
	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Кресло на металлическом каркасе «Соната» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях.Покрытие металлических деталей соответ ствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150. Соответствует  ГОСТ 19917-93, ТО 5612-001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации.
УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации, при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
4. В течение гарантийного срока Предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или производит замену изделия или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
5. Кресло выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.
6. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и других посторонних предметов
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки кресел в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сиденье. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сиденья.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку кресла, а также запрещается ронять кресло целиком, либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!
Нельзя вставать или опираться коленями на сиденье кресла, перемещая полностью вес тела на центральную часть сиденья. Это может привести к поломке основы сиденья.
Нельзя сидеть на креслах в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки. 

Не допускается сидеть на кресле в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне или джинсах, и как следствие может повредить поверхность обивки мебели.
Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами.

Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и обивки кресла хлорсодержащими средствами, а также ацетоном.

Не подносить кресло к открытому огню. 

При изменении местоположения кресла, рекомендуется не толкать кресло, а переносить.

Нельзя использовать кресло во влажных помещениях, так как это может привести к образованию ржавчины на хромированных или окрашенных элементах каркаса.

Допускается использовать кресло только по прямому назначению.

При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций, Предприятие-изготовитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы кресел. Гарантийный случай не распространяется на продукцию при несоблюдении рекомендаций по сборке.
ШТАМП ОТК         Дата продажи «____»_______________201__г


	СоюзРегионПоставка
ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КРЕСЛО НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

«Соната-Комфорт», мягкий Артикул: СРП 018К
и «Соната», мягкий Артикул: СРП 018


[image: image1.png]CPM 018K

CPM 018




Технические характеристики:

Артикул

ШхГхВ, мм

Высота 
сиденья, мм

Высота 
спинки, мм

Масса, кг

СРП 018
600х600х800
470
380
6,40
СРП 018К
600х600х800
490
390
6,60


	Схема сборки 
Кресла «Соната-Комфорт», мягкий Артикул: СРП 018К

и «Соната», мягкий Артикул: СРП 018
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	ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА.
ВАЖНО: Требуется обратить внимание на то, что сиденье очень плотно прилегает к каркасу.
1. Плавно под углом завести одну из сторон сиденья в каркас кресла. 
2. Выровнять сиденье относительно спинки. При необходимости развести трубы каркаса в стороны.
3. Закрепить сиденье 5-тью саморезами с помощью крестовой отвертки через отверстия в профиле каркаса кресла.
4. Мягкая спинка кресла установлена Предприятием-изготовителем.
5. Декоративные подлокотники устанавливаются Предприятием-изготовителем
Примечание: При сборке кресла важно чрезмерно не перекручивать саморезы при креплении сиденья. При работе шуруповертом, рекомендуемое усилие не более 4. 
Избегать чрезмерного перекручивания самореза  в крайней нижней точке.
Комплектация:

- Каркас кресла с мягкой спинкой – 1 шт.

- Сидение кресла – 1 шт.
- Подлокотники (устанавливаются Изготовителем) – 2 шт.
- Заглушки на ножки – 2 шт. (устанавливаются Изготовителем)
- Саморезы для сидения – 5 шт.
В комплект НЕ входит крестовая отвертка.
ВАЖНО. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.


Адрес Предприятия-изготовителя  “СоюзРегионПоставка” 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, 40   Телефоны: 8 (812) 407-33-91; 8 (812) 426-17-47
Адрес Предприятия-изготовителя  “СоюзРегионПоставка” 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, 40   Телефоны: 8 (812) 407-33-91; 8 (812) 426-17-47
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