[image: image1.jpg]CotosPernonlocraska

MeGoas Ha MeTanAMueEKoH ocHOBE



Техническое описание изделия (паспорт)
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Стул Венский с перфорацией 
 ( артикул СРП-075)
Габариты: 

  Высота  90  см

  Ширина  43 см 
  Глубина  47 см
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Высота сидения 49  см

Ширина сидения 40 см

Глубина сидения 40 см
Вес стула 4,5 кг

Рекомендуемая нагрузка – не более 120 кг

Материалы:

Каркас 

Труба металлическая 
электросварная холоднокатаная сталь ГОСТ 8734-75
диаметр 22мм

Толщина стенки 1,1 мм
Покрытие металла 2-х вариантов:
1) порошковая покраска 
Технология порошковой покраски обеспечивает металл нарядным и долговечным покрытием.

Полимерное порошковое покрытие сначала напыляют на изделие, а после этого в специальной печи и при определённой температуре подвергают полимеризации.
2)  Гальваническое покрытие хромом (ЛЮКС) 

Достигается путем  осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. Слой хрома наносится для декоративных целей, а также для обеспечения защиты от коррозии и  для увеличения твердости поверхности.
Сидение
Пластиковое перфорированное
Стул поставляется в собранном виде.

