Техническое описание
Стол складной  СРП-С-104-01 (700х700х750)
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	Размер столешницы
	700 х 700 мм

	
	Толщина столешницы
	16 мм

	
	Высота
	750 мм

	
	Материал столешницы
	ЛДСП с ABS-кромкой

	
	Материал каркаса
	Сталь

	
	Вид покрытия каркаса
	Порошковой окраска

	
	Вес
	10 кг

	
	Объем коробки (1 шт.)
	0,12 м3

	
	Гарантийный срок эксплуатации
	1 год

	
	Минимальный срок службы
	3 года



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.
1. После транспортировки стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и столешницу. Проверить целостность покрытия каркаса и столешницы.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами поверхность стола, а также запрещается ронять стол целиком, либо его часть.
Для устранения пятен и загрязнений с поверхности необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте засохшие пятна с поверхности острыми предметами.
Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и столешницы хлорсодержащими средствами, а также ацетоном.
Не подносить стол к открытому огню.
Нельзя использовать стол во влажных помещениях, так как это может привести к образованию ржавчины на элементах каркаса и набухание столешницы.
Допускается использовать стол только по прямому назначению.
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